|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **H系列5P设备参数** | | | | |
| 型号 | | 室内机 | | ARQG45LMLA |
| 室外机 | | AOQG45LBTA |
| 电源 | | | V/Hz | 220/50 |
| 容量 | | 制冷 | KW | 12.0 |
| 制热 | 13.3 |
| 输入功率 | | 制冷/制热 | KW | 3.81/3.84 |
| 风量 | | 高 | m³/h | 2250 |
| 静压 | | | Pa | 30（30-150） |
| 噪音值 | 室内机 | 高/中/低/静音 | dB(A) | 43/36/32/26 |
| 高/中/低/静音 | 43/36/31/25 |
| 室外机 | 制冷 | 52 |
| 制热 | 52 |
| 机器净尺寸（高\*宽\*深） | | 室内机 | mm | 270\*1135\*700 |
| 室外机 | mm | 1290\*900\*330 |
| 重量 | | 室内机 | kg | 40 |
| 室外机 | kg | 86 |
| 配管 | | 最大管长（免充注） | m | 50（20） |
| 室内外机最大高度落差 | m | 30 |
| 连接管管径（液/气） | mm | 9.52/15.88 |
| 运行温度范围 | | 制冷/制热 | ℃ | -15 46/-15 24 |
| 选择电线规格用电流 | | 制冷/制热 | A | 21.0 |